**滁州学院办公家具采购技术参数**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **主要技术参数** | **备注** |
| 1 | 办公桌椅 | 7 | 套 | 1、面料：采用优质胡桃实木皮饰面（木皮厚度≥0.6mm)，平整度高，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好、且经防腐、防虫处理； 2、基材：基材采用E1级优质环保中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，优质实木封边。 3、油漆：采用优质环保油漆，漆膜附着力二级以上，硬度达到3H；优质环保胶水。 4、五金件：不锈钢金属件，表面无锈蚀，露底光滑平整，滑动性能强、载重力强、噪音小，灵活耐用，不易生锈。5.办公桌规格：1600mm（长）×800mm（宽）×760mm（高）。6.办公椅：常规，材质：西皮。**7.基材需提供第三方有权检测机构出具的带有“CMA” 或“CNAS”的桌面板基材检测报告扫描件，证明品级和甲醛含量。** |  |
| 2 | A4文件柜 | 13 | 个 | 1、尺寸约：高 1850mm×长 950mm×宽 400mm。 2、结构：上下两层对开门，上对开门为玻璃门，下层为钢板门。 3、材质：采用优质冷轧钢板制作，厚度≥1.0mm。 4、加工制造：所有钣金件、机件加工后打磨毛刺，无裂纹及伤痕。所有焊拉件焊接牢固、焊痕光滑、平整。 5、表面处理：所有板件均进行清洗、除油、防锈、磷化等处理； 6、外观质量：各组合件表面光滑、平整、没有尖角、凸起。色泽一致，无流挂起粒、皱皮、露底剥落现象。漆面均匀光亮，无划伤。 7.层板下有支撑加固辅助件。 IMG_256 |  |