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[bookmark: _Toc466024556][bookmark: _Toc455587273][bookmark: _Toc455587089][bookmark: _Toc445554747]1.总体说明
1.1 本章所提出的技术要求是对本次招标货物及伴随服务的基本要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本技术要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关强制性标准、规范。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准。
1.2 本章中提及的工艺、材料、设备的标准及品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。投标人在投标中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本章技术要求，同时须提供相关证明材料，否则可能被评标委员会认定为负偏离。
1.3 除非有特别说明，本章中所列的具体参数或参数范围，均理解为招标人可接受的最低要求。
[bookmark: _Toc455587090][bookmark: _Toc466024557][bookmark: _Toc455587274]2.采购内容及范围
2.1 采购内容
	包号
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	备注

	1
	1
	气站、气路管道接头阀门支架及安装
	1
	套
	

	
	2
	教学一体机
	3
	台
	

	
	3
	六边形钳工桌（不含台虎钳）及台虎钳拆装
	12
	张
	

	
	4
	音箱
	2
	套
	

	
	5
	工具柜
	10
	个
	

	
	6
	LED显示屏
	1
	套
	

	
	7
	网络摄像机
	10
	台
	

	
	8
	工业风扇
	4
	台
	



2.2 采购范围
包括所有货物的供货、包装运输（包括卸车及就位至采购人指定的安装地点）、安装、调试、验收、技术服务、培训、售后服务等所有内容。
3.商务要求
除非有特别说明，本条为实质性要求。
	交货期
	签订合同后 30个日历天供货安装完毕。
是否接受负偏离：☑不接受
            □接受：
允许偏离的幅度：/

	交货地点
	滁州学院校园内，采购人指定地点。
是否接受负偏离：☑不接受
            □接受：
允许偏离的幅度：/

	付款方式
	供货（服务）完成，经验收合格后付全款。
是否接受负偏离：☑不接受
                □接受：
允许偏离的幅度：/

	质量保证期
	质量保证期：两年。
是否接受负偏离：☑不接受
            □接受：
允许偏离的幅度：/
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4.技术要求
4.1标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	核心产品
	▲
	标的属于核心产品

	实质性指标
	★
	负偏离或未响应视为实质性不响应招标文件要求

	重要指标
	■
	评分项

	一般指标
	●
	评分项

	无标识
	
	最大允许偏离5项，超过最大允许偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。
（2）须按照第六章投标文件格式十、十一，提供技术要求偏离表和技术响应资料。



4.2技术要求表
	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	气站、气路管道接头阀门支架及安装
	一、高温冷冻式干燥机1台
结构与冷却方式：箱体、紧凑型，风冷式；
■进气温度：≤80℃；
■处理量:≥7.2m3/min；
●制冷剂要求环保型；
技术参数
■额定工作压力：≤8bar；
压力露点：2～10℃；
进气温度：≤80℃。
二、精密过滤器1套
■设初过滤、精过滤、高精密度过滤三级过滤；
■处理量为:≥10m3/min；
壳体材料：铝合金；
■滤芯滤芯使用寿命不得低于8000小时；
配置自动排水器（15S～45min可调式电子阀）；
技术参数：
前置过滤器和后置过滤器处理能力均与冷干机配套；
前置过滤器出口气体含油量≤3ppm；
前置过滤器出口气体除尘粒径≤3μm；
后置过滤器出口气体含油量≤1ppm；
后置过滤器出口气体除尘粒径≤1μm；
高精密度过滤器出口气体含油量≤0.01ppm；
高精密度过滤器出口气体除尘粒径≤0.01μm。
三、储气罐（1台）
压缩空气储气罐（C-1m3/ 8Kg）；
■额定工作压力:≥0.8Mpa；
公称容积:≥1.0m3；
安全阀接口:Rp1；
排污阀接口:R1/2；
配套自动排水器。
四、铝合金管道
■1、铝合金管材、管件应符合现行国家标准《铝及铝合金热挤压管第1部分无缝圆管》GBT4437.1-2000、《压缩空气用铝合金管道系统-管材》Q/KPS001-2015、《铝合金压铸件》GB/T15114-2009、《压缩空气用铝合金管道系统-管件》Q/KPS002-2015、《铝合金铸件》GB/T9438-2013要求；
●2、所有直接、弯头都必须采用铝合金材质；
3、管道壁厚要求及连接方式：快插卡压式面密封；
4、主管路在安装时，在主管路的最低端处安装自动或人工油水排放装置；
5、压缩空气主管路应尽量避免出现急转弯道（内角小于90°）现象；
6、压缩空气支路是主管路的分支时，应采用上开孔或侧面开孔状连接方式，以免主管路中的冷凝物直接进入到支管道中； 
■7、所有管道、支架要求牢固，管道安装完后要清除管道内的杂渣，按要求试压，不得有泄漏现象；
8、配件需求：铝合金管道DN50（约200米） 、DN25（约100米）； 铝合金外螺纹接头：DN50-1  1/4（组合）；等径三通：DN50（组合件）；90度弯头DN50（组合件）；快插铜阀门DN25（组合件）；蓝色阳极氧化铝管5.8米DN50 ；铜阀门；外螺纹转内螺纹1/2 ；三通气动接头1/2 ；蓝色阳极氧化铝管5.8米DN25；快插铜阀门DN25（组合件）；自动排水阀；螺纹连接杆M8；铝质转接头；外丝2"。
五、其他要求：
1、投标方应自行现场勘查，实际作业中如有所增减，差异费用由中标方自行承担；
2、中标方负责气泵房内安全标识标牌制作安装；
3、中标方负责三坐标测量实训室、车工实训室、慢走丝机床、电火花机床、数控铣床、加工中心气点到位安装调试，确保实训设备必须的用气需求；
4、提供不锈钢安全围栏高度1600毫米左右，范围3米宽5米长。

	2
	▲教学一体机
	一、整体要求：
★1、液晶显示屏≥86吋，显示比例：16:9，分辨率≥3840×2160，4K UHD超高清。屏幕亮度：≥350cd/㎡；
●2、采用红外触控技术，手指、触控笔轻触、实现多点互动、多人同时流畅书写，并支持40点触控； 
★3、前置端口采用前出式设计：≥3路双通道 PC/Android 共享 USB 接口 、≥1 路Touch-USB、≥1 路 HDMI输入接口、≥1路TYPE-C输入接口，方便用户拓展使用；
4、整机采用前置物理按键，按键上（除电源键）印有中文标识易于识别。物理按键具有常用功能的操作，如音量加、音量减、图像比例、录屏、护眼、设置、开关机、隐藏式电脑一键还原按钮等功能； 
■5、设备自带至少两支可磁吸式触控笔，并可吸附在设备正面，方便使用及收纳；
■6、内置高性能安卓14.0系统平台，RAM≥4GB，ROM≥32GB，并支持蓝牙5.0技术； 
7、支持同时四画面无线传屏，并支持反向控制，双向控制，支持扫码传屏，支持手机、PAD和电脑多终端平台使用；
8、后置接口：≥HDMI×1、≥USB×2、≥Touch USB×1、≥同轴输出×1、≥TF CARD×1、≥耳机输出×1、≥RJ45×1、≥R232×1、≥VGA×1、≥PC audio in×1；
9、智能护眼：设备具有全通道减滤蓝光护眼功能，具有检测到用户触摸屏幕时，自动调节屏幕亮度以减小对眼睛的刺激，并具有纸质护眼功能，全通道实现多种不同类型纸质护眼效果； 
10、信号源：支持支持用户自定义开机后直接进入对应通道画面，支持自定义设置安卓系统、内置电脑（OPS）、HDMI、上一次通道等、如果HDMI/VGA等有信号时可自动开机、并支持接入信号源时，可自动跳转到对应通道，并可在任意通道下将画面冻结；
■11、支持可以任意场景下截取屏幕内容，可调节大小部分截取、或者全屏截取，并具有支持一个按键将屏幕下移，方便操作，并具有全通道录屏功能，录屏的同时，可录制MIC输入声音、系统声音、可将屏幕UI、通道信号内容内容一起录制下来；
12、支持手势快捷功能设定，可设置五指上滑、下滑、左滑、右滑可分别对应不同快捷功能，例如息屏、降屏、打开批注、切换到OPS、降屏等，此功能可单独开启和关闭；
13、具有应用锁功能，可通密码锁定客户指定的APP，打开APP时需要输入密码，并可通过可通过U盘放置特定文件，插拔U盘时解除/锁定屏幕，打开后系统将U盘访问权限锁定，用户无法通过U盘拷贝资料；
■14、自带白板功能：支持笔设置不同颜色、粗细，支持3D图形插入，并可多方协同书写，屏幕可同时启动2/3/4个白板，分开左右区域显示，并可通过二维码分享白板内容； 
15、其它要求：支持定时器、投票器、幕布、放大镜、聚光灯、录屏等小工具，并具有对触控单元、OPS模块、光感系统、网络模块等模块进行检测，一键清理缓存等垃圾文件清理，一键加速优化后台任务，增加ram可用空间；
16、摄像头及麦克风：配备≥1600万像素摄像头及8阵列麦克风。
二、主机模块
1、为了保证交互平板产品后续可扩展性，一体机采用符合INTEL标准协议的80pin OPS接口；
★2、处理器：4核8线程或以上；
★3、内存：8G DDR4或以上配置；硬盘：256GSSD或以上配置；
■4、内置网卡：10M/100M/1000M；
5、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少4个USB接口；
6、具有视频输出接口：HDMI接口。
三、软件要求
1.基于手势操作开发，简单易用，手指单点或使用触控笔就能一键快速调取软件及工具；
■2.文件支持定向精准分享：分享者可将互动课件精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。支持链接方式分享，生成二维码，扫码即可获取，可以选择分享有效期等；
●3.PPT助手：把手机变成PPT翻页笔，支持PPT的播放、退出、翻页功能，且能锁定操作、触感震动反馈等；
4.移动端、电脑文件双向互传功能：通过管理小程序能随时随地连接设备电脑硬盘，找到想要的文件，支持从手机上传照片、视频、微信中收发的文件到电脑。一键上传文件。

	3
	六边形钳工桌（不含台虎钳）及台虎钳拆装
	★1、工作台尺寸规格（长×宽×高）：2000mm（±50mm）×1700mm（±50mm）×800mm（±30mm），单边1000mm（±50mm）；
2、桌面厚度及材质：不低于50mm厚的高强度复合桌面，表面为不低于3mm厚绿色耐油胶垫，基材板为高密度木板，四周为黑色橡胶封边。两个梯形拼接而成，桌面耐磨、耐油、耐酸碱、抗冲击性好；
■3、工作台为六面使用，六工位式，整体可承重：不低于1000公斤；
4、每个工位配1个单抽单门落地柜，规格为W560mm×D550mm×H750mm（±50mm），抽屉高度为150mm（±10mm），单个抽屉承重不低于50公斤；
■5、落地柜的主体材质为不小于1.0mm厚冷轧钢板，轨道支撑立柱为不小于1.5mm厚冷轧钢板，抽屉面板不小于1.2mm，抽屉主体板厚不小于1.0mm，抽屉轨道为工业级导轨，采用三节走珠滑轨，导轨材质为不小于1.5 mm厚冷轧钢板，单个抽屉可承载不少于50公斤，抽拉次数不少于50000次。下部配一单开门，门板厚不少于1.0mm，门上配独立锁；
6、表面处理：酸洗磷化后静电喷涂，采用环保粉末喷涂，颜色：箱体7035浅灰色，抽屉5015蓝色；
7、整体为组装结构，方便运输，搬运，移位，螺丝固定，牢固稳定；
8、钳工桌放进指定地点后，需要将原钳工桌上台虎钳拆下安装到新钳工桌上。

	4
	音箱
	1、单6寸二单元二分频全音域音箱；
2、高音采用3"全纸盆，55磁磁钢； 
3、低音采用6.5"橡边原色盆 ；                                    
4、额定功率：60W   ；
5、峰值功率：120W  ； 
6、额定阻抗：6Ω  ；     
7、灵敏度：89±3dB(1W/1m)  ；   
8、频率响应：65Hz-18KHz入。

	5
	工具柜
	★1、规格：≥850*390*1800mm；
■2、材质：采用冷轧钢板材料喷塑处理，厚度0.6mm；检测内容须包含：①金属件喷涂层符合要求；②金属喷漆(塑)涂层：硬度、冲击强度、附着力、耐腐蚀；③下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、冲击试验、冷弯试验均合格；④化学成分（碳、硅、锰、磷、硫）含量；（投标文件中提供不限于生产厂商官网截图和链接，或产品彩页或功能截图或其他厂家技术资料或第三方证明材料（如检测报告或测试报告），以上一种或多种形式均可。）
3、锁具：采用优质锁；
4、加工制造: 所有钣金件、机件加工后打磨无毛刺，无裂纹及伤痕。所有焊拉件焊接牢固、焊痕光滑、平整；
●5、表面处理：所有板件均进行清洗、除油、防锈、磷化等处理；
6、外观质量：各组合件表面光滑、平整、没有尖角、凸起，色泽一致，无流挂起粒、皱皮、露底剥落现象，漆面均匀光亮，无划伤。

	6
	LED显示屏
	★1、尺寸（长*宽）≥8.9M*0.5M ；
●2、材质：加厚铝型材边框，P4.75单元板，采用国标电缆线、国标插头，显示屏专用电源，后封加厚防水背板；
3、光学特性：红/绿灯波长：R620－625cm，像素密度：44320Dots/㎡，驱动方式：十六分之一扫（恒流）；
4、单元板变形角度：≤0.05mm；
5、结构特点：灯驱合一；
6、单元板最大功率：不小于24.5W；
7、像素失控率：﹤0.0003；
8、热平衡：LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分温升不超过45K，绝缘材料温升不超过70K，表面不超过20℃。

	7
	网络摄像机
	●1.可输出≥400万(2560X1440)@25fps 视频;
2.支持SmartIR，防止夜间红外过曝;
3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境;
4.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持平台接入;
5.智能补光，支持白光/红外双补光，红外光≥50m，白光≥30 m;
6.符合IP67防尘防水设计。

	8
	工业风扇
	★1、直径:≥4.5M；
●2、转速:≥96RPM(变频无极调速）；
■3、风量:≥6200m³/min；
4、功率:≤0.6kw；
5、噪音:≤39dB;
6、电压:220V±10%；
7、重量:≤50kg；
■8、扇叶：采用镁铝合金材质，表面氟碳烤漆处理，空气动力学叶型；
9、控制系统：内置安全保护模块，遇意外状况自动切断输出，可视化液晶显示屏幕，便于查看工作状态，可选用遥控操作；
10、安全保护组件：底盘安全环、扇叶I型连接件、钢丝牵引拉索、钢结构安全锁。紧固件采用防松动螺栓螺母，有效保证设备运行安全性可靠性；
■11、自动报警：意外发生时，变频控制系统自动报警停止运行；
12、固定装置：防松脱固定装置，安全限位联轴器松动，确保稳定运行。
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