**滁州学院琅琊校区离退休处办公室维修工程量清单（2019CG-021）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **分部（项）工程名称** | **要求** | **单位** | **工程量** | **单价**  **（元）** | **合价**  **（元）** |
| 1 | 拆搭脚手架 | / | M2 | 644 |  |  |
| 2 | 四周檐口整理和拾漏 | / | M | 120 |  |  |
| 3 | 檐口屋架和桁条加固 | / | 间 | 8 |  |  |
| 4 | 拆除原封檐板 | 包括该栋建筑所有原有封檐板 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 拆除原扣板山飞 | 包括该栋建筑所有原有扣板山飞 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 扣板及安装 | PVC扣板 | M2 | 82 |  |  |
| 7 | 封檐板及安装 | 封檐板：25\*2mm防腐木，混水漆两遍，颜色和原封檐板相同；封檐板背面由3根4\*4的木条平行固定于飞椽上。 | M | 120 |  |  |
| 8 | 水泥砂浆粉山飞 | 要求挂钢丝网片 | M | 35 |  |  |
| 9 | 水泥砂浆粉二楼走道顶 | 要求挂钢丝网片 | M | 20 |  |  |
| 10 | 清理后沿和山墙树 | 该项目施工过程中需清除的部分后沿和山墙树 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 垃圾清理和外运 | 工程完工后，所有产生的建筑垃圾全部清运至校外 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 暂列金额 | 暂列金 | 项 | 1 |  | 4000 |
|  | 总计 | 大写金额： | | | 小写金额： |  |

企业名称： （盖章）

授权代表签字：

联系方式：